# 2 开标一览表

项目名称：热带作物卵菌病害绿色防控 B包

投标人名称：海口明艺贸易有限公司 （盖章）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 序号 | 货物名称 | 厂家、品牌型号  及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 投标单项总价 | 优惠政策产品扣除2%后单项总价 | 交货期 |
| 1 | 小型离心机 | 厂家：EPPENDORF  品牌：EPPENDORF  型号：5420  技术参数：原装进口产品  一、配置:  1.主机一台  2. 固定角转FA-24x2, 24x1.5/2.0 mL一个  二、技术参数：  1. 最大相对离心力（rcf）： 21,300×g (15,060 rpm)  2. 转速/离心力：-100 rpm-5000 rpm ( 以10 rpm递增)；5,000-15,060（以 100 rpm 递增）-1 × g- 3000 × g (以10 × g递增)；5,000 × g-21,300 × g ( 以100 × g递增  3. 离心时间：10 s ‐ 2 min，10 s 递增；2 min -10 min, 30 s 递增；10 min ‐ 9:59 h, 1 min 递增；连续离心  4. 最大转子容量：24 × 1.5 / 2 mL, 32 × 0.2 mL PCR 单管或4 × 8 PCR 排管  5. 从零加速至最高转速的时间：15 秒  6. 从最高转速降速至零的时间：15 秒  7. 快速的加速和减速功能（10档加速/减速）  8.气密性固定角转，提供更安全的操作环境  9. 噪音水平：<56 dB (A）  ★10.单独的 Short Spin 瞬时离心按键，按住即可实现快速、便捷地离心  11. 单独的 rpm（转速）/ rcf（相对离心力）转换按键  12. 3个快捷程序键，快速运行常用程序  ★13.离心结束后自动打开离心机盖，防止样品过热，便于取放样品  14. 可以在冷藏室操作  ★15. 铝合金材质转子, 导热性好，保护温度敏感性样品  16. 无刷免维护驱动  ★17. 具有气密性转子盖，转子气密性经由英国Proton Down的应用微生物研究中心（CAMR）测试并认证  18. 占地面积小，尺寸 (长 ×宽x高）：24x35x22cm | 1 | 台 | ￥19,000.00 | ￥19,000.00 | ￥19,000.00 | 进口设备合同签订后90天内 |
| 2 | 小型离心机 | 厂家：EPPENDORF  品牌：EPPENDORF  型号：5425  技术参数：原装进口产品  一、配置：  1.主机一台  2.标准气密型24×1.5/2.0ml角转头一个 转速为15,060rpm 离心力为21,330g  二、主要技术参数:  1.最大相对离心力（rcf）：21,330 × g （15,060 rpm）  ★2. 最大容量：24 × 1.5/2.0 mL 离心管，10 × 5 mL 离心管，96 × 0.2 mL 单管/12 × 8 排管  3.离心时间：10 s‐2 min，可以以10 s 为幅度进行调整； 2 min-10 min，可以以 30 s 为幅度进行调整；10 min‐9 h 59 min，可以以1 min 为幅度进行调整；连续离心  4.加速时间（零至最高转速）：15 s  5.减速时间（最高转速至零）：15 s  ★6. 超低噪音水平(<51dB)：确保超静音的工作环境  ★7. 快速的加速和减速功能（10档加速/减速）  8.气密性转子，由英国Porton Down 的独立的第三方检验机构Health Protection Agency (HPA)进行测试并认证，符合IEC 1010-2-020 annex AA 标准，离心危险样品更安全  9.QuickLock 快速锁定技术，可快速、轻松地开盖和关盖，防止样品预热  10.显示运行结束时间，了解离心后的样本在离心机内停留的时间  11.3 个快速程序键，方便快速调取  12.优化的short 瞬时功能，一按即启动  13.离心结束后，离心机盖自动开启，防止样品过热，方便取放样品 | 1 | 台 | ￥22,000.00 | ￥22,000.00 | ￥22,000.00 | 进口设备合同签订后90天内 |
| 3 | 冷冻离心机 | EPPENDORF  品牌：EPPENDORF  型号：5810R  技术参数：原装进口产品。  一、配置：  1、主机一台  2、A-4-62 水平转子, （4x250 ml矩形吊篮和15/50 ml Falcon管适配器） ，最大相对离心力达3,220 × g (4,000 rpm)  3、F-34-6-38 转子，6x85ml角转子(配有50ml适配器)一个，最大相对离心力： 18,514 × g (12,000 rpm)  4、F-45-30-11 转子，30x1.5ml/2.0ml角转头一个，最大相对离心力： 20,817 × g（最大 14,000 rpm）  二、主要技术参数:  1.控制精度：转数可从200rpm开始设定到最高转数，以10rpm递增；  ★2. 转子最大容量4x750ml；  3.温度范围: -9~40℃；最高转速时温度可保持在<4℃  4.自动搜索转子特异性数据，因而其转子自动识别功能可防止超速离心，符合当前所有安全标准地失衡停机功能；  5.持有专利的压缩机频率调制器和气流调节器大大降低了仪器运行时的振动，既有利于离心样品本身，又降低噪音的产生；  6.控制面板由大的液晶显示屏和便于清洁的轻触式按键共同构成，并自动显示目前安装的转子最后使用过的程序；  7.马达驱动门自动锁使运行更安全；  8.独特的机身高度设计，因此操作起来十分舒适；  ★9. 微机控制储存34个可编程序；可在运行的过程中改变各种设定的参数；  ★10. 10种加、减速率保证样品安全，优化发动机来减少离心机启动和刹车时间，可以使所有转子的刹车时间都低于1分钟；  11.“fast temp” 快速控温功能，确保离心前后、甚至是在最高转速时，都能够可靠地对敏感样品进行制冷；  12. “short spin” 可选择速度的短时离心功能,可以快速完成瞬时离心；  13.缩短启动与刹车时间的Soft功能；  ★14.“at set rpm”定速计时功能，当离心机达到设定速度时才开始倒数计时，从而提高了不同离心机严格按照操作规程的可比性；  15.转速、相对离心力和半径修正值可有用户输入；  16.离心结束时的提示音可以根据客户的需要而予以消除；  ★17.所有的转子和附件均可高压灭菌(121°C，20分钟)，气密性转子和转子盖可在140°C高压灭菌2小时去除阮病毒；  ★18. 符合最严格IEC1010-2-020安全标准，保证离心操作高度安全，适用于P3实验室； | 1 | 台 | ￥98,000.00 | ￥98,000.00 | ￥98,000.00 | 进口设备合同签订后90天内 |

是否小微型企业产品:是（ ）；否（√ ）。

总价：￥144,000.00 大写：人民币壹拾肆万肆仟元整

优惠政策产品扣除后总价：￥144,000.00 大写：人民币壹拾肆万肆仟元整

投标人代表签名： 职务：商务 联系电话：0898-66732792

日期：2020年11月29日

**注：**1、设备用人民币报价。

2、第6栏的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

3、单价{单价=（货价+运抵用户指定地点运、保、税、）}和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

4、第8栏中的优惠政策产品指节能产品、信息安全产品、环境标志产品、绿色产品。