**开标一览表及规格响应表**

项目名称：海洋楼教学实验室的升级改造项目

项目编号：HNJY2021-1-17

投标人名称：海口奇子湾科技有限公司 （盖章）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 序号 | 货物名称 | 厂家、品牌型号及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 投标单项总价 | 优惠政策产品扣除2%后单项总价 | 交货期 |
| 1 | 边台 | 厂家：广州远方实验室设备科技有限公司品牌：广州远方型号：定制1、钢木满柜，柜体内凹150mm。台面为13.0mm厚实芯理化板，边缘加厚至26.0mm，台面配五孔单控插座。包含原先旧边台拆除清理。2、尺寸：长\*宽\*高:1000\*750\*850mm台面：采用实验室专用13mm耐腐蚀台面板材，表面具备合理的耐酸碱性能、抗菌性能、耐冲击、韧性强、耐污染、易清洁、铅含量低操作面前缘上边经圆滑处理，采用实验室专用实芯理化板加工制作。★3. 投标时投标商须提供生产厂家或国内总代理针对本项目授权书原件及售后服务承诺书原件。4.台面按国家标准GB/T 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法（4.41表面耐污染性能测定—方法2中室温24H测试条件）进行检测，对65%硝酸；98%硫酸；37%盐酸；99%乙酸；85%磷酸；37%甲醛；40%氢氧化钠；硫化钠饱和液；苯酚；四氯化碳；40%氢氟酸； 25%氨水；硝酸银；高锰酸钾；氯化镁；硫酸铜；3%双氧水；丙酮等40种强酸强碱化学试剂分级检验结果为最好级别5级。5.所提供的台面必须不低于或优于以下参数性能：A：理化性能（投标时须提供台面厂家取得第三方权威检测机构出具的符合本次招标技术参数要求的台面板检测合格报告，复印件或证明文件的复印件并加盖生产厂家公章。）1. 台面检测结果达到国家标准《GB18580-2017》E1级的技术指标要求，甲醛释放量检测（1m³气候箱法）：结果值：≤0.124mg/m³，检测结果0.021。B: 物理性能（投标时须提供台面厂家取得第三方权威检测机构出具的符合本次招标技术参数要求的台面板检测合格报告，复印件或证明文件的复印件并加盖生产厂家公章。）台面按国家标准GB/T7911-2013“热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板”进行检验。1.防静电性能3.92×10的9次方Ω。表面耐磨性能不低于940转。2. 抗干热，台面表面抗干热1级、耐沸水性能1级，耐香烟灼烧性1级，无明显变化。3. 拉伸强度测试结果（Mpa）：107，弯曲强度129，弯曲弹性模量12.2。4. 抗冲击性能、凹痕直径（mm）,测试结果5.6表面无裂痕。5 .高温条件下的尺寸稳定性，GB/T 7911-2013 ,尺寸变化横向≤0.20%,纵向≤0.19%。★C:挥发性：挥发性排放测试是根据ASTM D5116-10《通过小型环境室测定室内材料/产品的有机排放物的标准指南》进行的，以作参考。 （投标时须提供台面厂家取得第三方权威检测机构出具的符合本次招标技术参数要求的台面板检测合格报告，复印件或证明文件的复印件） 1.甲醛排放率：（< 0.12毫克/平方米/小时）168小时后（< 0.05毫克/平方米/小时-检测结果合格）。2.甲苯排放率：（< 0.08毫克/平方米/小时）168小时后（< 0.01毫克/平方米/小时-检测结果为合格）。★投标时投标方需要提供本项目的整体平面规划图和台面立体图。 | 58.5 | 米 | 2,350.00 | 137,475.00 | 无 | 合同签订后30天内 |
| 2 | 边台 | 厂家：广州远方实验室设备科技有限公司品牌：广州远方型号：定制1、钢木满柜，柜体内凹150mm。台面为13.0mm厚实芯理化板，边缘加厚至26.0mm，台面配五孔单控插座。包含原先旧边台拆除清理。2、尺寸：长\*宽\*高:1000\*650\*850mm台面：采用实验室专用13mm耐腐蚀台面板材，表面具备合理的耐酸碱性能、抗菌性能、耐冲击、韧性强、耐污染、易清洁、铅含量低操作面前缘上边经圆滑处理，采用实验室专用实芯理化板加工制作。★3. 投标时投标商须提供生产厂家或国内总代理针对本项目授权书原件及售后服务承诺书原件。4.台面按国家标准GB/T 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法（4.41表面耐污染性能测定—方法2中室温24H测试条件）进行检测，对65%硝酸；98%硫酸；37%盐酸；99%乙酸；85%磷酸；37%甲醛；40%氢氧化钠；硫化钠饱和液；苯酚；四氯化碳；40%氢氟酸； 25%氨水；硝酸银；高锰酸钾；氯化镁；硫酸铜；3%双氧水；丙酮等40种强酸强碱化学试剂分级检验结果为最好级别5级。5.所提供的台面必须不低于或优于以下参数性能：A：理化性能（投标时须提供台面厂家取得第三方权威检测机构出具的符合本次招标技术参数要求的台面板检测合格报告，复印件或证明文件的复印件并加盖生产厂家公章。）1. 台面检测结果达到国家标准《GB18580-2017》E1级的技术指标要求，甲醛释放量检测（1m³气候箱法）：结果值：≤0.124mg/m³，检测结果0.021。B:  物理性能（投标时须提供台面厂家取得第三方权威检测机构出具的符合本次招标技术参数要求的台面板检测合格报告，复印件或证明文件的复印件并加盖生产厂家公章。）台面按国家标准GB/T7911-2013“热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板”进行检验。 1.防静电性能3.92×10的9次方Ω。表面耐磨性能不低于940转。 2. 抗干热，台面表面抗干热1级、耐沸水性能1级，耐香烟灼烧性1级，无明显变化。 3. 拉伸强度测试结果（Mpa）：107，弯曲强度129，弯曲弹性模量12.2。 4. 抗冲击性能、凹痕直径（mm）,测试结果5.6表面无裂痕。5 .高温条件下的尺寸稳定性，GB/T 7911-2013 ,尺寸变化横向≤0.20%,纵向≤0.19%。★C:挥发性：挥发性排放测试是根据ASTM D5116-10《通过小型环境室测定室内材料/产品的有机排放物的标准指南》进行的，以作参考。 （投标时须提供台面厂家取得第三方权威检测机构出具的符合本次招标技术参数要求的台面板检测合格报告，复印件或证明文件的复印件） 1.甲醛排放率：（< 0.12毫克/平方米/小时）168小时后（< 0.05毫克/平方米/小时-检测结果合格）。2.甲苯排放率：（< 0.08毫克/平方米/小时）168小时后（< 0.01毫克/平方米/小时-检测结果为合格）。★投标时投标方需要提供本项目的整体平面规划图和台面立体图。 | 27 | 米 | 2,245.00 | 60,615.00 | 无 | 合同签订后30天内 |
| 3 | 水槽台 | 厂家：广州远方实验室设备科技有限公司品牌：广州远方型号：定制1、钢木结构，台面为13.0mm厚实芯理化板，边缘加厚至26.0mm，配桌上洗眼器。2、尺寸：长\*宽\*高:1000\*750\*850mm台面：采用实验室专用13mm耐腐蚀台面板材，表面具备合理的耐酸碱性能、抗菌性能、耐冲击、韧性强、耐污染、易清洁、铅含量低操作面前缘上边经圆滑处理，采用实验室专用实芯理化板加工制作。★3. 投标时投标商须提供生产厂家或国内总代理针对本项目授权书原件及售后服务承诺书原件。4.台面按国家标准GB/T 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法（4.41表面耐污染性能测定—方法2中室温24H测试条件）进行检测，对65%硝酸；98%硫酸；37%盐酸；99%乙酸；85%磷酸；37%甲醛；40%氢氧化钠；硫化钠饱和液；苯酚；四氯化碳；40%氢氟酸； 25%氨水；硝酸银；高锰酸钾；氯化镁；硫酸铜；3%双氧水；丙酮等40种强酸强碱化学试剂分级检验结果为最好级别5级。5.所提供的台面必须不低于或优于以下参数性能：A：理化性能（投标时须提供台面厂家取得第三方权威检测机构出具的符合本次招标技术参数要求的台面板检测合格报告，复印件或证明文件的复印件并加盖生产厂家公章。）1. 台面检测结果达到国家标准《GB18580-2017》E1级的技术指标要求，甲醛释放量检测（1m³气候箱法）：结果值：≤0.124mg/m³，检测结果0.021。B:  物理性能（投标时须提供台面厂家取得第三方权威检测机构出具的符合本次招标技术参数要求的台面板检测合格报告，复印件或证明文件的复印件并加盖生产厂家公章。）台面按国家标准GB/T7911-2013“热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板”进行检验。 1.防静电性能3.92×10的9次方Ω。表面耐磨性能不低于940转。 2. 抗干热，台面表面抗干热1级、耐沸水性能1级，耐香烟灼烧性1级，无明显变化。 3. 拉伸强度测试结果（Mpa）：107，弯曲强度129，弯曲弹性模量12.2。 4. 抗冲击性能、凹痕直径（mm）,测试结果5.6表面无裂痕。5 .高温条件下的尺寸稳定性，GB/T 7911-2013 ,尺寸变化横向≤0.20%,纵向≤0.19%。★C:挥发性：挥发性排放测试是根据ASTM D5116-10《通过小型环境室测定室内材料/产品的有机排放物的标准指南》进行的，以作参考。 （投标时须提供台面厂家取得第三方权威检测机构出具的符合本次招标技术参数要求的台面板检测合格报告，复印件或证明文件的复印件） 1.甲醛排放率：（< 0.12毫克/平方米/小时）168小时后（< 0.05毫克/平方米/小时-检测结果合格）。2.甲苯排放率：（< 0.08毫克/平方米/小时）168小时后（< 0.01毫克/平方米/小时-检测结果为合格）。 | 4 | 米 | 2,500.00 | 10,000.00 | 无 | 合同签订后30天内 |
| 4 | 转角台 | 厂家：广州远方实验室设备科技有限公司品牌：广州远方型号：定制1、钢木结构，台面为13.0mm厚实芯理化板，边缘加厚至26.0mm，配台面插座，配桌上洗眼器1套。2、尺寸：长\*宽\*高:1000\*1000\*850mm台面：采用实验室专用13mm耐腐蚀台面板材，表面具备合理的耐酸碱性能、抗菌性能、耐冲击、韧性强、耐污染、易清洁、铅含量低操作面前缘上边经圆滑处理，采用实验室专用实芯理化板加工制作。★3. 投标时投标商须提供生产厂家或国内总代理针对本项目授权书原件及售后服务承诺书原件。4.台面按国家标准GB/T 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法（4.41表面耐污染性能测定—方法2中室温24H测试条件）进行检测，对65%硝酸；98%硫酸；37%盐酸；99%乙酸；85%磷酸；37%甲醛；40%氢氧化钠；硫化钠饱和液；苯酚；四氯化碳；40%氢氟酸； 25%氨水；硝酸银；高锰酸钾；氯化镁；硫酸铜；3%双氧水；丙酮等40种强酸强碱化学试剂分级检验结果为最好级别5级。5.所提供的台面必须不低于或优于以下参数性能：A：理化性能（投标时须提供台面厂家取得第三方权威检测机构出具的符合本次招标技术参数要求的台面板检测合格报告，复印件或证明文件的复印件并加盖生产厂家公章。）1. 台面检测结果达到国家标准《GB18580-2017》E1级的技术指标要求，甲醛释放量检测（1m³气候箱法）：结果值：≤0.124mg/m³，检测结果0.021。B:  物理性能（投标时须提供台面厂家取得第三方权威检测机构出具的符合本次招标技术参数要求的台面板检测合格报告，复印件或证明文件的复印件并加盖生产厂家公章。）台面按国家标准GB/T7911-2013“热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板”进行检验。 1.防静电性能3.92×10的9次方Ω。表面耐磨性能不低于940转。 2. 抗干热，台面表面抗干热1级、耐沸水性能1级，耐香烟灼烧性1级，无明显变化。 3. 拉伸强度测试结果（Mpa）：107，弯曲强度129，弯曲弹性模量12.2。 4. 抗冲击性能、凹痕直径（mm）,测试结果5.6表面无裂痕。5 .高温条件下的尺寸稳定性，GB/T 7911-2013 ,尺寸变化横向≤0.20%,纵向≤0.19%。★C:挥发性：挥发性排放测试是根据ASTM D5116-10《通过小型环境室测定室内材料/产品的有机排放物的标准指南》进行的，以作参考。 （投标时须提供台面厂家取得第三方权威检测机构出具的符合本次招标技术参数要求的台面板检测合格报告，复印件或证明文件的复印件） 1.甲醛排放率：（< 0.12毫克/平方米/小时）168小时后（< 0.05毫克/平方米/小时-检测结果合格）。2.甲苯排放率：（< 0.08毫克/平方米/小时）168小时后（< 0.01毫克/平方米/小时-检测结果为合格）。★投标时投标方需要提供本项目的整体平面规划图和台面立体图。 | 1 | 个 | 3,482.00 | 3,482.00 | 无 | 合同签订后30天内 |
| 5 | 中央台 | 厂家：广州远方实验室设备科技有限公司品牌：广州远方型号：定制1、钢木满柜，柜体内凹150mm。台面为13.0mm厚实芯理化板，边缘加厚至26.0mm，台面配五孔单控插座。包含原先旧边台拆除清理。2、尺寸：长\*宽\*高:1000\*1500\*850mm台面：采用实验室专用13mm耐腐蚀台面板材，表面具备合理的耐酸碱性能、抗菌性能、耐冲击、韧性强、耐污染、易清洁、铅含量低操作面前缘上边经圆滑处理，采用实验室专用实芯理化板加工制作。★3. 投标时投标商须提供生产厂家或国内总代理针对本项目授权书原件及售后服务承诺书原件。4.台面按国家标准GB/T 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法（4.41表面耐污染性能测定—方法2中室温24H测试条件）进行检测，对65%硝酸；98%硫酸；37%盐酸；99%乙酸；85%磷酸；37%甲醛；40%氢氧化钠；硫化钠饱和液；苯酚；四氯化碳；40%氢氟酸； 25%氨水；硝酸银；高锰酸钾；氯化镁；硫酸铜；3%双氧水；丙酮等40种强酸强碱化学试剂分级检验结果为最好级别5级。5.所提供的台面必须不低于或优于以下参数性能：A：理化性能（投标时须提供台面厂家取得第三方权威检测机构出具的符合本次招标技术参数要求的台面板检测合格报告，复印件或证明文件的复印件并加盖生产厂家公章。）1. 台面检测结果达到国家标准《GB18580-2017》E1级的技术指标要求，甲醛释放量检测（1m³气候箱法）：结果值：≤0.124mg/m³，检测结果0.021。B:  物理性能（投标时须提供台面厂家取得第三方权威检测机构出具的符合本次招标技术参数要求的台面板检测合格报告，复印件或证明文件的复印件并加盖生产厂家公章。）台面按国家标准GB/T7911-2013“热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板”进行检验。 1.防静电性能3.92×10的9次方Ω。表面耐磨性能不低于940转。 2. 抗干热，台面表面抗干热1级、耐沸水性能1级，耐香烟灼烧性1级，无明显变化。 3. 拉伸强度测试结果（Mpa）：107，弯曲强度129，弯曲弹性模量12.2。 4. 抗冲击性能、凹痕直径（mm）,测试结果5.6表面无裂痕。5 .高温条件下的尺寸稳定性，GB/T 7911-2013 ,尺寸变化横向≤0.20%,纵向≤0.19%。★C:挥发性：挥发性排放测试是根据ASTM D5116-10《通过小型环境室测定室内材料/产品的有机排放物的标准指南》进行的，以作参考。 （投标时须提供台面厂家取得第三方权威检测机构出具的符合本次招标技术参数要求的台面板检测合格报告，复印件或证明文件的复印件） 1.甲醛排放率：（< 0.12毫克/平方米/小时）168小时后（< 0.05毫克/平方米/小时-检测结果合格）。2.甲苯排放率：（< 0.08毫克/平方米/小时）168小时后（< 0.01毫克/平方米/小时-检测结果为合格）。★投标时投标方需要提供本项目的整体平面规划图和台面立体图。 | 13.5 | 米 | 3,220.00 | 43,470.00 | 无 | 合同签订后30天内 |
| 6 | 中央台 | 厂家：广州远方实验室设备科技有限公司品牌：广州远方型号：定制1、钢木满柜，柜体内凹150mm。台面为13.0mm厚实芯理化板，边缘加厚至26.0mm，台面配五孔单控插座。包含原先旧边台拆除清理。2、尺寸：长\*宽\*高:1000\*1200\*850mm台面：采用实验室专用13mm耐腐蚀台面板材，表面具备合理的耐酸碱性能、抗菌性能、耐冲击、韧性强、耐污染、易清洁、铅含量低操作面前缘上边经圆滑处理，采用实验室专用实芯理化板加工制作。★3. 投标时投标商须提供生产厂家或国内总代理针对本项目授权书原件及售后服务承诺书原件。4.台面按国家标准GB/T 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法（4.41表面耐污染性能测定—方法2中室温24H测试条件）进行检测，对65%硝酸；98%硫酸；37%盐酸；99%乙酸；85%磷酸；37%甲醛；40%氢氧化钠；硫化钠饱和液；苯酚；四氯化碳；40%氢氟酸； 25%氨水；硝酸银；高锰酸钾；氯化镁；硫酸铜；3%双氧水；丙酮等40种强酸强碱化学试剂分级检验结果为最好级别5级。5.所提供的台面必须不低于或优于以下参数性能：A：理化性能（投标时须提供台面厂家取得第三方权威检测机构出具的符合本次招标技术参数要求的台面板检测合格报告，复印件或证明文件的复印件并加盖生产厂家公章。）1. 台面检测结果达到国家标准《GB18580-2017》E1级的技术指标要求，甲醛释放量检测（1m³气候箱法）：结果值：≤0.124mg/m³，检测结果0.021。B:  物理性能（投标时须提供台面厂家取得第三方权威检测机构出具的符合本次招标技术参数要求的台面板检测合格报告，复印件或证明文件的复印件并加盖生产厂家公章。）台面按国家标准GB/T7911-2013“热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板”进行检验。 1.防静电性能3.92×10的9次方Ω。表面耐磨性能不低于940转。 2. 抗干热，台面表面抗干热1级、耐沸水性能1级，耐香烟灼烧性1级，无明显变化。 3. 拉伸强度测试结果（Mpa）：107，弯曲强度129，弯曲弹性模量12.2。 4. 抗冲击性能、凹痕直径（mm）,测试结果5.6表面无裂痕。5 .高温条件下的尺寸稳定性，GB/T 7911-2013 ,尺寸变化横向≤0.20%,纵向≤0.19%。★C:挥发性：挥发性排放测试是根据ASTM D5116-10《通过小型环境室测定室内材料/产品的有机排放物的标准指南》进行的，以作参考。 （投标时须提供台面厂家取得第三方权威检测机构出具的符合本次招标技术参数要求的台面板检测合格报告，复印件或证明文件的复印件） 1.甲醛排放率：（< 0.12毫克/平方米/小时）168小时后（< 0.05毫克/平方米/小时-检测结果合格）。2.甲苯排放率：（< 0.08毫克/平方米/小时）168小时后（< 0.01毫克/平方米/小时-检测结果为合格）。★投标时投标方需要提供本项目的整体平面规划图和台面立体图。 | 113.5 | 米 | 3,056.00 | 346,856.00 | 无 | 合同签订后30天内 |
| 7 | 实验圆凳 | 厂家：广州远方实验室设备科技有限公司品牌：广州远方型号：定制1、玻璃钢材质，升降结构：气压升降，凳脚：五星镀铬焊脚，固定脚钉/脚轮。 最高可升至550-600mm | 240 | 张 | 242.00 | 58,080.00 | 无 | 合同签订后30天内 |
| 8 | 万向罩 | 厂家：广州远方实验室设备科技有限公司品牌：广州远方型号：定制1、高密度PP材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗2、关节密封圈：不易老化之高密度橡胶3、关节连接杆：304不锈钢4、关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合5、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量6、拱形/杯形集气罩：高密度PP/PC材质7、独有360°旋转装置：以固定架为中心最大活动半斤可达1600mm8、固定底座：高密度PVC材质，非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底。 | 35 | 套 | 2,300.00 | 80,500.00 | 无 | 合同签订后30天内 |
| 9 | 化学防爆安全柜 | 厂家：广州远方实验室设备科技有限公司品牌：广州远方型号：定制1、全钢结构，双层钢板构造，二层钢板之间相隔有38mm绝缘层。2、厚度1.0--1.2mm优质钢板经过点焊接，使用寿命延长，防火性能更好。 | 1 | 个 | 4,800.00 | 4,800.00 | 无 | 合同签订后30天内 |
| 10 | 易制毒品柜 | 厂家：广州远方实验室设备科技有限公司品牌：广州远方型号：定制1、全钢结构，双层钢板构造，二层钢板之间相隔有38mm绝缘层。2、厚度1.0--1.2mm优质钢板经过点焊接，使用寿命延长，防火性能更好。3、优质三点联动式门锁和锌合金锁舍，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙；4、配有双锁，实现双人双锁的安全管理要求。 | 1 | 个 | 4860.00 | 4860.00 | 无 | 合同签订后30天内 |
| 11 | 试剂柜 | 厂家：广州远方实验室设备科技有限公司品牌：广州远方型号：定制1.长900\*宽450\*高1800mm2.全木结构，上玻璃门，下实木门。 | 30 | 个 | 1,350.00 | 40,500.00 | 无 | 合同签订后30天内 |
| 12 | 酸碱柜 | 厂家：广州远方实验室设备科技有限公司品牌：广州远方型号：定制1、外壳采用8mm瓷白色PP（聚丙烯）板材，经过同色同质焊条焊接而成 具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。2、柜体采用一体成型、无缝焊技术，极大的加强了柜体的结构性，有效的降低了柜体因热胀冷缩而引起的变形。3、层板 采用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接 四周有立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，四周立边可获得一定程度防溢效果。4、视窗采用5mm钢化玻璃制作，相比普通玻璃提升2~3倍的极冷极热性能，提高3~5倍的强度，而且极大的提高了安全性。5、门把手 耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。6、门合页 耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。 | 2 | 个 | 2,500.00 | 5,000.00 | 无 | 合同签订后30天内 |
| 13 | 通风柜 | 厂家：广州远方实验室设备科技有限公司品牌：广州远方型号：定制1.长1500\*宽850\*高2350mm1、台面：实验室专用≥16mm厚环氧树脂板台面，上边缘须做圆滑处理，光滑不伤手，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐有机溶剂、高温，具有良好的承重性能。通风柜内配PP小水杯+单口水龙头。2、视窗：为5mm厚钢化玻璃，透明度高，安全保险，窗门作车窗滑道设计，上下开启灵活方便，噪音小，可上下开启最大幅度为800mm，推拉门底部设计有橡胶减震垫块。3、柜体材质为1.2mm厚优质冷轧钢板，数控折弯形成；外喷75um厚环氧树脂，具备防化、防潮、耐高温以及耐磨功能。4、内衬板、导流板：采用内衬6mm厚耐腐蚀抗贝特板，三风道涡流式排风设计,并且配备合理导流构造，排气流畅无死角，各种比重气体均能顺利排除柜外。5、水盆：采用高密度PP材料，耐强腐蚀,壁厚≥7mm,平整,不变形.表面纹理:槽沿表面处理为皮纹,耐刻刮,与大部分台面板表面纹理一致,附件:高密度pp去水,滤片和阻水盖,pp去水笼，防酸、防碱耐冲击。6、水龙头：用实验室专用加厚铜质模具化单联水龙头,阀门采用瓷阀，表面喷环氧树脂，防酸、防碱。 | 3 | 台 | 13,000.00 | 39,000.00 | 无 | 合同签订后30天内 |
| 14 | 通风系统 | 厂家：广州远方实验室设备科技有限公司品牌：广州远方型号：定制1. 配置有机废气处理装置（活性碳干吸附）或无机废气处理装置（酸雾净化塔）对排放的废气进行处理。2. 配有活性炭干吸附系统废气处理装置。3. 排风风机采用优质防爆玻璃钢离心风机，能够完全满足系统功能和克服现场大气环境的影响，并具备以下特点：a：风机内外为玻璃钢材质，电机采用IP54电机，壳体表层环氧树脂喷涂，风机整体防雨抗晒、耐腐蚀，使用寿命长；b:风机为离心式，风量大、压力高，高效区平坦、效率高、性能稳定可靠；C:造型美观大方、安装、使用维护方便。4. 玻璃钢离心风机。 数量1台，安装在顶楼。5. 橡胶减震垫。 数量4块6.风机防雨罩 玻璃钢材质，与风机配套。 数量1个7.消声器：PP材质，防腐蚀壳体，内置消音棉。 数量1套8.活性炭吸附箱：6mm厚PP材质，防腐蚀壳体，内置活性炭颗粒。 数量1套9.变频智能控制器 数量1套10.电子调节阀 数量3套11.PVC圆形风管φ200 数量10米12.PVC圆形风管φ160 数量15米13.PVC圆形风管φ110 数量20米14.PVC圆形风管弯头φ160 数量2个15.PVC圆形风管弯头φ200 数量2个16.风机支吊架及水泥基础 数量1项 17.设备上楼顶及安装辅材 数量1项 | 3 | 套 | 92,500.00 | 277,500.00 | 无 | 合同签订后30天内 |
| 15 | 不锈钢架 | 厂家：广州远方实验室设备科技有限公司品牌：广州远方型号：定制尺寸：宽1000\*深400\*高800mm材质：304不锈钢，材质厚度0.8mm | 13 | 米 | 1,450.00 | 18,850.00 | 无 | 合同签订后30天内 |
| 16 | 办公桌 | 厂家：伟豪集团品牌：伟豪型号：定制L型尺寸：长1250x宽1400x高750mm材质：人造板含一张靠背椅，带滑轮高度可调。 | 7 | 套 | 2,300.00 | 16,100.00 | 无 | 合同签订后30天内 |
| 17 | 讲台桌 | 厂家：香河县博华金属制品厂品牌：中悦博华型号：A311. 尺寸：1100x770x1000mm2. 钢制底座，木制桌面3. 隐藏式机箱4.电脑显示器 鼠标 键盘均可隐藏置桌面底下 | 4 | 张 | 2,338.00 | 9,352.00 | 无 | 合同签订后30天内 |
| 18 | 水槽+三口水龙头 | 厂家：广州远方实验室设备科技有限公司品牌：广州远方型号：定制尺寸：宽550\*深450\*高310mm1.材质：水槽：采用高密度PP一次性成型水槽，耐酸碱，抑菌，易清洗，采用实验室专用PP耐酸碱水槽，带存水弯及下水配件。三口水龙头采用主体:加厚铜质，涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射，陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关50万次。共配有洗眼器27套，结合水槽一起使用，守护实验人员的安全。 | 54 | 套 | 1,450.00 | 78,300.00 | 无 | 合同签订后30天内 |
| 19 | 试剂架 | 厂家：广州远方实验室设备科技有限公司品牌：广州远方型号：定制尺寸：宽1000\*深300\*高750mm 双层材质：铝合金立柱，10MM钢化单面磨砂玻璃层板，双层活动玻璃层板，层板高度可任意调整，带有铝合金护栏防止物品跌落。 | 13 | 米 | 800.00 | 10,400.00 | 无 | 合同签订后30天内 |
| 20 | 试剂架 | 厂家：广州远方实验室设备科技有限公司品牌：广州远方型号：定制尺寸：宽1000\*深300\*高200mm材质：铝合金立柱，10MM钢化单面磨砂玻璃层板，，单层活动玻璃层板，层板高度可任意调整，带有铝合金护栏防止物品跌落。隔板底层配有LED灯管。 | 78 | 米 | 850.00 | 66,300.00 | 无 | 合同签订后30天内 |
| 21 | 电子门锁 | 厂家：德施曼机电（中国）有限公司品牌：德施曼型号：T8621、密码键盘：10位按键密码键盘2、开门方式：指纹，密码，钥匙，刷卡3、指纹头：FPC半导体指纹头4、识别速度：≤0.1秒5、用户数：100枚指纹，10组密码，100枚卡片6、电池：4节五号电池7、应急电源接口：有 | 22 | 套 | 1,700.00 | 37,400.00 | 无 | 合同签订后30天内 |
| 22 | 电子防潮柜 | 厂家：东莞市爱酷防潮设备科技有限公司品牌：爱酷型号：AK-14001、采用空气循环对流吸湿，每道门内有可调式隔板，可依据工件大小作适当调整；2、控湿方式：全功能微电脑电子控制，双键触摸式薄膜开关（置于柜外）方面调节控制；3、显示方式：两组数字七段显示器，实时显示柜内“湿度”及“温度”；4、除湿方式：高分子物理机芯（专利产品）湿度设定范围：20-60%RH（控制面板显示范围1-60%RH）温度显示范围1-99℃  无耗材，无声运作，除湿更快速，稳定。5、主机设计：高分子物理结构：外壳采用PPS防火材质，断电24小时内，自动附以化学补位吸湿功能，节省电源。6、材质：采用1.0mm厚冷钢及特殊支撑设计、结构更坚固、湿气不内渗、外观双层粉底烤漆，美观大方；7、透明视窗:六门安全强化玻璃，附隐藏式气密把手并具有防盗功能，8、、耗电量： 32W/HR除湿中最大消耗电力 ( Max) 9、电源：采用Switching power 90-260V全功能稳压电路（50/60HZ）符合国际CE、UL国际认证；10、本公司采用高分子物理机芯控湿之优点：强力除湿,  无耗材、无声运作、除湿更快速、稳定，柜内湿气若超过预定值，湿度感测组件霍尼韦尔（美国全装进口）即透过微电脑进行运做，立即启动物理分子筛进行柜内除湿动作，利用分子转换特性，强力除湿，再利用进口陶瓷晶片加热排湿；迅速将柜内湿气排除，使产品避免潮气侵害。11、本机型整体为防静电烤漆，标准10的6-9次方欧姆，包含内外表面，隔板，以及防静电接地。 | 12 | 个 | 8,800.00 | 105,600.00 | 无 | 合同签订后30天内 |
| 23 | 中央空调 | 厂家：珠海格力电器股份有限公司品牌：格力型号：KF-50TW/50320NhCa-31.匹数：2P2.工作方式：定频3.空调类型：天花机4.制冷功率：1630W5.制冷量：5200W内机循环风量：1150m3/H | 1 | 套 | 7,500.00 | 7,500.00 | 无 | 合同签订后30天内 |
| 24 | 墙体粉刷 | 厂家：广州远方实验室设备科技有限公司品牌：广州远方型号：定制粉刷面积：2160平方米1、满刮双飞粉腻子两遍；2、环保乳胶漆一底两面。 | 1 | 项 | 20,000.00 | 20,000.00 | 无 | 合同签订后30天内 |
| 25 | 窗帘 | 厂家：广州远方实验室设备科技有限公司品牌：广州远方型号：定制采用罗马杆安装，蓝色遮光布，遮光率≥50% | 126 | m² | 110.00 | 13,860.00 | 无 | 合同签订后30天内 |

是否小微型企业产品:是（ ）；否（√）。

总价：¥1,495,800.00 元 大写：人民币壹佰肆拾玖万伍仟捌佰元整

优惠政策产品扣除后总价：无 大写：无

投标人代表签名： 职务： 项目专员 联系电话：0898-32876915 日期：2021年5月18日

**注：**1、设备用人民币报价。

2、第6栏的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

3、单价{单价=（货价+运抵用户指定地点运、保、税、）}和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

4、第8栏中的优惠政策产品指节能产品、信息安全产品、环境标志产品、绿色产品。