三亚市第二人民医院安检设备项目

一、采购项目内容​

1. X 光安检机​

用于对进入医院人员携带的包裹、行李等物品进行非接触式 X 光扫描成像，需具备高分辨率图像显示、智能异物识别报警、多能量穿透检测等功能，支持多视角图像观察，可适配不同尺寸物品安检通道，具备数据存储与检索功能，符合国家相关辐射安全标准。​

2. 金属探测门​

采用先进的电磁感应技术，实现对通过人员携带金属物品的快速检测。需具备多区位报警功能，可调节探测灵敏度，适应不同安检场景需求，具备抗干扰能力，减少环境因素对检测结果的影响，具备声光报警提示。​

3. 手持金属探测仪​

便携式安检设备，用于对人体或特定物品进行近距离金属探测。需具备高灵敏度、轻便易操作、响应速度快等特点，可调节探测模式，适应不同金属类型检测，具备低电量提示功能，电池续航能力满足长时间工作需求，配备便携保护套等配件。​

4.安装调试

 供应商需负责所供安检设备的现场安装与调试工作。安装过程需严格遵循设备安装规范及医院安全管理要求，确保设备安装稳固、布线规范。调试内容包括但不限于设备性能参数校准、功能测试，保证 X 光安检机图像清晰准确、金属探测门及手持金属探测仪探测灵敏度达标且运行稳定。安装调试完成后，需向医院操作人员提供操作培训，直至其熟练掌握设备操作、日常维护及简单故障排查方法，并提交设备安装调试报告及验收资料。

二、厂商报名资料（加盖公司公章）​

封面：注明联系人及电话、邮箱。​

生厂商资质：涵盖生产许可、营业执照等相关证明文件，需在有效期内。​

产品注册证（若适用）：提供对应安检设备的注册证明材料。​

产品参数：详细罗列各设备的技术参数以及尺寸，如探测范围、精度、工作环境要求等。​

产品彩页及产品用户名单：附上产品宣传彩页及过往用户使用案例清单。​

产品报价单：明确标注各设备单价、税费、运输安装等费用明细。​