# 开标一览表

项目名称：地面移动通信指挥系统

投标人名称：北京金戈大通科技发展有限公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 序号 | 货物名称 | 厂家、品牌型号及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 投标单项总价 | 优惠政策产品扣除2%后单项总价 | 交货期 |
| 1 | 地面移动通信指挥系统-自组网通信模块 | 深圳市华夏盛科技有限公司、MimoMesh2x10W-1400-0-N1、波形：移动网络MIMO2、MIMO技术：空分复用、空时编码、接收分集、波束形成3、灵敏度：-99dBm@5MHz4、数据速率：1-20Mbps自适应，QoS5、输出功率：20W6、调制方式：TD-COFDM 4K，BPSK/QPSK/16QAM/64QAM（自适应）7、单跳通信距离：最大支持30Km8、工作模式：点对点，点对多，多对多，自动中继，网状网9、单跳延时：平均7ms10、加密 DES，AES128/256可选11、抗干扰方式 自动/手动频谱扫描、认知无线电、信道选择、跳频12、板内存储：64GB13、开机时间小于30秒，入网时间小于1秒，自动载波跟踪 | 1 | 套 | 80000 | 80000 | / | 合同签订后30天内发货到业主指定地点安装完成 |
| 2 | 地面移动通信指挥系统-WIFI通信模块 | 华为技术有限公司：AR101GW-Lc-S1、工作频段：2.4GHz/5GHz2、作用范围：10m3、通信体制：WIFI4、支持接入终端类型：普通手机、支持通用WIFI的终端5、支持FDD/TDD LTE | 1 | 套 | 7000 | 7000 | / | 合同签订后30天内发货到业主指定地点安装完成 |
| 3 | 地面移动通信指挥系统-VOIP电话系统 | 厦门星纵信息科技有限公司、朗视yeastar S20型指标如下：1、用户数20，通话并发数10，VoIP外线202、支持通话录音、录音容量扩展（TF卡）、自动话务员、电话会议等通信功能3、支持SIP、IAX2协议和UDP、TCP、TLS、SRTP传输协议4、支持G711、G722、G726、G729A、GSM、Speex、ADPCM语音编码和H261、H263、H263P、H264、MPEG4视频编码5、网络支持：静态IP地址、PPPoE、DHCP、VLAN、DDNS、QoS6、基于网页化配置，支持PC、手机或者平板上进行本地或远程管理和配置 | 1 | 套 | 54000 | 54000 | / | 合同签订后30天内发货到业主指定地点安装完成 |

**注：全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用已包含在货物总价中。**

是否小微型企业产品:是（ ）；否（√）。

总价：141,000元 大写：壹拾肆万壹仟元整

优惠政策产品扣除后总价：141,000元 大写：壹拾肆万壹仟元整

投标人代表签名： 职务：销售经理

联系电话：010-84787935 日期：2020年11月16日

**注：**1、设备用人民币报价。

2、第6栏的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

3、单价{单价=（货价+运抵用户指定地点运、保、税、）}和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

4、第8栏中的优惠政策产品指节能产品、信息安全产品、环境标志产品、绿色产品。